SKB Attikaüberstieg Steigleiter, ALU, Geländersystem für den gesicherten Zutritt zwischen Steigleiter und Dachfläche, geprüft nach DIN EN 18799-3.

Auflastgehalten durch Kunststoffgewichte

Leitfabrikat: SKB Attikaüberstieg Steigleiter

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Ausstiegsgeländers.

Technische Daten

- Material: Aluminium

- Kunststoffgewichte: á 25 kg

- Attikahöhe max.: 750 mm

- Attikabreite max.: 1000 mm

Leitfabrikat: SKB Attikaüberstieg Steigleiter

Angebotenes Fabrikat: '….......'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

