SKB Ausstiegsgeländer, ALU, Geländersystem zum Sichern des Aufstieges auf die Dachfläche, geprüft nach DIN EN 18799-3.

Auflastgehalten durch Kunststoffgewichte

Leitfabrikat: SKB Ausstiegsgeländer.

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Ausstiegsgeländers.

Technische Daten

- Material: Aluminium

- Kunststoffgewichte: á 25 kg

- Pfostenabstand 1,0 m

- Handlaufhöhe 1,10 m

Leitfabrikat: SKB Ausstiegsgeländer

Angebotenes Fabrikat: '….......'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

