Dachhaken Primo 33, Edelstahl, 1 Pers. Einzelanschlagpunkt zur Befestigung auf Holzbalken/Steildächern, mit CE-Kennzeichnung und Baumusterprüfung (BMP).

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für max. 1 Personen, mit CE-Kennzeichnung und geprüft nach DIN EN 517 Typ B, für die Montage auf Holzbalken.

Leitfabrikat: Primo 33 für Holzuntergründe mit CE-Kennzeichnung und Baumusterprüfung

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 33 bestehend aus:

- Dachhaken Primo 30

- Schiene

Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)

Variante / Schienenlänge ………. mm

Gerade / 750 mm

Gerade / 1000 mm

Gerade / 1250 mm

Abgesetzt / 750 mm

Abgesetzt / 1000 mm

Abgesetzt / 1250 mm

Optional: Pulverbeschichtung

- Anthrazit (RAL 7016)

- Ziegelrot (RAL 8004)

Befestigung:

- Befestigung mittels Schrauben

- Befestigungsmittel: Schrauben 8 mm V2A

- Montageuntergrund: Holzbalken

Leitfabrikat: Primo 33

Angebotenes Fabrikat: ..........

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

