Anschlagpunkt und Seilzugangstechnik Primo 60 AD - BB, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt, 1 Pers. Seilzugangstechnik für Betonbinder min. C 30/37, 2 Befestiger, geprüft durch statische Berechnung nach abG des DIBt.  
  
Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem. Seilzugangstechnik zum Abseilen von maximal 1 Person. Für Montageuntergründe aus Betonbinder. Mit allgemeiner Bauartgenehmigung des DIBt.  
  
Leitfabrikat: Primo 60 AD - BB für Betonbinder mit allgemeiner Bauartgenehmigung (Z-14.9-710)  
  
Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 60 AD - BB bestehend aus:  
- Grundplatte 270 x 180 x 10 mm  
- Rohr 60,3 x 3 mm  
  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Höhe: ………. mm  
- 150  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Ankerstangen und Spezialmörtel  
- Montageuntergrund: Betonbinder, min. C 30/37  
- Betonbinder: 300 x 400 mm  
- Anzahl Befestiger: 2 Ankerstangen  
- Befestiger: FAZ II Plus 16/5 R  
  
Leitfabrikat: Primo 60 AD - BB  
  
Angebotenes Fabrikat: ..........  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

