Primo Leiterhalter II aus Edelstahl für Leiterbreiten bis 450 mm. Leiterhalter zur Befestigung durch Festklemmen an der Dachrinne. Der Leiterhalter verhindert ein Kippen oder Wegrutschen der Leiter

Leitfabrikat: SKB Primo Leiterhalter II.

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Leiterhalters

- Primo Leiterhalter II

Technische Daten

- Material: Edelstahl

- Leiterbreite max.: 450 mm

- Leitersicherung: mit starrer Befestigung

Montage

- Festklemmen an der Dachrinne

Leitfabrikat: Primo Leiterhalter II

Angebotenes Fabrikat: '….......'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

