Primo Leiterhalter IV aus Edelstahl für Leiterbreiten bis 450 mm. Leiterhalter zur Befestigung durch Aufnieten auf dem Attikablech. Der Leiterhalter verhindert ein Kippen oder Wegrutschen der Leiter.

Leitfabrikat: SKB Primo Leiterhalter IV

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Leiterhalters

- Primo Leiterhalter IV

Technische Daten

- Material: Edelstahl

- Leiterbreite max.: 450 mm

- Leitersicherung: mit Kette

Montage

- Aufnieten auf dem Attikablech

Leitfabrikat: Primo Leiterhalter IV

Angebotenes Fabrikat: '….......'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

