Lichtkuppeldurchsturzsicherung Flex, in flexibler Größe, verzinkter Stahl, Länge unbegrenzt, Breite max. 6 m, zertifiziert nach GS-BAU-18

Lichtkuppeldurchsturzsicherung zur Sicherung von Personen bei Sturz durch eine Lichtkuppel. , geprüft nach GS-BAU-18, Unbegrenzte Länge durch Verbindung der einzelnen Gitter-Elemente durch Karabinerhaken.

Leitfabrikat: SKB Lichtkuppelschutz Flex

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Lichtkuppeldurchsturzsicherung

Ausführung

Material: verzinkter Stahl

Länge (unbegrenzt): '..........' mm

Breite: '..........' mm (max. 6.000 mm)

Max. Fallhöhe: 1,20 m

Festigkeit: SB1200 / 1.200J Schlagenergie gemäß OENORM EN 1873:2014+A1:2016

Montage

Befestigung: '..........'

- Oben

- Seitlich

- Unten

Leitfabrikat: SKB Lichtkuppelschutz Flex

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

