Schienensystem Primo Rail VA-40, Horizontales Schienensystem für Stahl- und Betonuntergründe, Baumusterprüfung (BMP).

Schienensystem Typ D, nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:201. Stützenabstände bis max. 2,5 m, max. gleichzeitige Nutzeranzahl: 3 Personen bei einer Person pro Läufer. Montage auf Primo Anschlagpunkten möglich.

Leitfabrikat: Primo Rail VA-40 mit Baumusterprüfung

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Schienensystems Primo Rail VA-40 bestehend aus:

- '…......' m Schiene

- je 2,5 m Systemlänge min. 1 Stütze

- '…......' Läufer

Material: Edelstahl

Leitfabrikat: Primo Rail VA-40

Angebotenes Fabrikat: '…......'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

