Seilsystem BR 6 Temporär, horizontales ALU Seilsystem, 6 mm Edelstahlseilsystem, Baumusterprüfung (BMP).

Als überfahrbares oder nicht überfahrbares temporäres Seilsystem Typ C, nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:201. Das System ist für bis zu 4 Personen gleichzeitig nutzbar. Das beidseitige Arbeiten am Sicherungssystem ist möglich. Stützenabstände bis zu 15 m geprüft.

Leitfabrikat: Seilsystem BR 6 Temporär mit Baumusterprüfung

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Seilsystem BR 6 Temporär bestehend aus:

'…......' m Edelstahlseil 6 mm (max. Seillänge 200 m pro System)

'…......' Überfahrbare Geraden bei Längen über 15 m

'…......' Primo Universalläufer

'…......' Befestigungsset BR 6 Temporär (für eine Seilanlage) bestehend aus jeweils

- 2 x Karabinerhaken Typ V4A

- 2 x Seilklemme Typ A 6 mm

- 1 x Kraftabsorber

- 1 x Spannelement

- 1 x Typenschild

Materialien: Aluminium, Edelstahl

Befestigung: '..........'

- Verankerung an Einzelanschlagpunkten

- direkte Verankerung (ohne zusätzlichen Einzelanschlagpunkt) an Betonbauteilen

- Stahlbauteilen mit Nachweis der Verankerung nach Technischen Baubestimmungen an starren Untergründen oder Einzelanschlagpunkten

Leitfabrikat: SKB Seilsystem BR 6 Temporär

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

info@sicherheitskonzepte-breuer.com

