TB (DIN EN 13374:A)

Selbsttragendes Geländer, SKB Geländer TB Typ A, ALU, für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis inkl. 10°, gem. DIN EN 13374/A:2019, mit Gegengewicht, Baumusterprüfung (BMP). Selbsttragendes Geländer/ Seitenschutzsystem der Klasse A, zur kollektiven und temporären Sicherung von Personen gegen Absturz. Geprüft gemäß DIN EN 13374/A:2019 (Temporäre Seitenschutzsysteme) mit Baumusterprüfung. Das System ist zur Montage auf ebenen Untergründen mit einer maximalen Neigung von 10 ° vorgesehen. Leitfabrikat: SKB Geländer TB. Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Geländers für Flachdächer.  
  
Abmessungen: '……….'   
- 1,0 x 1,0 m  
- 1,5 x 1,5 m  
- 2,0 x 2,0 m  
- 2,5 x 2,5 m  
  
Ausführung: '……….'   
- mit Tür  
- ohne Tür  
  
Höhe des Geländers: '……….' mm  
- 1.100  
Höhe der Aufkantung von 40 mm vorhanden  
  
Geländerart TB: Lichtkuppelgeländer, Auflastgehalten mit Kunststoffgewichten á 25 kg  
Längenausgleichmöglichkeiten durch Langloch in Hand- und Knielauf und Bordbrett bei Temperaturunterschieden  
Höhenjustierung in der Pfostenaufnahme: bis zu 100 mm  
Durchmesser Hand- und Knielauf: 40 mm  
Blitzschutz Leitfähig  
Material: Aluminium  
  
Oberflächen: '……….'   
- Aluminium Natur  
- Pulverbeschichtung   
- Eloxierung Standard (Silber RAL E; EV1) – andere Farben auf Anfrage  
  
Montage: nach '……….'   
  
EN 13374 Typ A  
- Dachneigung: max. 10°  
- Achsabstand der Geländerstützen: bis zu 2.800 mm   
- Abstand zwischen den Holmen: bis zu 470 mm   
  
Leitfabrikat: SKB Geländer TB   
  
Angebotenes Fabrikat: '……….'   
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

