HA (DIN EN ISO 14122)

SKB Geländer HA, ALU, als ortsfester Zugang zu maschinellen Anlagen, gem. DIN EN ISO 14122-3:2016, Befestigung unter Attikablech, Baumusterprüfung (BMP). Geländer/Seitenschutzsystem zur kollektiven und temporären Sicherung von Personen gegen Absturz. Geprüft gemäß DIN EN ISO 14122-3:2016 (Sicherheit von Maschinen) mit Baumusterprüfung. Das System ist zur Montage unter dem Attikablech/der Abdeckung vorgesehen. Leitfabrikat: SKB Geländer HA. Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Geländers für Flachdächer.  
  
Ausführung: '……….'  
- gerade  
- 15° geneigt  
- 30° geneigt  
- Klappbarem GLK Pfosten  
- mit '……….' Ecken  
- Optional mit Tür (bitte angeben)  
- Bordbrett erforderlich bei einer Attika: < 100 mm  
- Dachneigung '……….' Grad  
  
Gesamtlänge: '……….' m  
Höhe des Geländers: '……….' mm  
- 1.100  
- 1.200  
- 1.300  
  
Höhe der Aufkantung von 40 mm vorhanden  
  
Geländerart HA: Zum Befestigen unter dem Attikablech  
  
Längenausgleichmöglichkeiten durch Langloch in Hand- und Knielauf und Bordbrett bei Temperaturunterschieden  
   
Höhenjustierung in der Pfostenaufnahme: bis zu 100 mm  
  
Durchmesser Hand- und Knielauf: 40 mm  
  
Blitzschutz Leitfähig  
  
Befestigung: FAZ II 10/10 A4 oder Tellerkopf 8x100/80 T40  
  
Material: Aluminium  
  
Oberflächen: '……….'  
- Aluminium Natur  
- Pulverbeschichtung   
- Eloxierung Standard (Silber RAL E; EV1) – andere Farben auf Anfrage  
Bordbrett erforderlich bei einer Attika: < 100 mm  
  
Montage: nach '……….'  
  
DIN EN ISO 14122-3  
- Achsabstand der Geländerstützen: bis zu 1.500 mm   
- Abstand zwischen den Holmen: bis zu 470 mm  
  
Leitfabrikat: SKB Geländer HA   
  
Angebotenes Fabrikat: '……….'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

