Verschraubtes Geländer, SKB Geländer VA-5, für Flachdächer mit horizontaler Nutzlast: max. 0,5 kN/m gem. Eurocode DIN EN 1991-1-1/NA, als gerades Geländer für den öffentlichen Bereich.

Geländer/Seitenschutzsystem zur kollektiven und permanenten Sicherung von Personen gegen Absturz mit statischer Berechnung. Das System ist zur Montage auf Betonuntergründen vorgesehen.

Leitfabrikat: SKB Geländer VA-5 mit statischer Berechnung

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Geländers für Flachdächer.

Ausführung;

- Gesamtlänge: '..........' m

- Gesamthöhe des Systems: 1.100 mm

- Fußelement: Für Dämmungen bis zu einer Höhe von 300 mm

Material: Edelstahl

Oberflächen: '..........'

- Edelstahl Natur

Montage:

- Achsabstand der Geländerstützen: bis zu 1.900 mm

- Abstand zwischen den Holmen: max. 120 mm

- Horizontale Nutzlast: max. 0,5 kN/m

- Befestigungsmittel: Bolzenanker FAZ II 12/10 R

Leitfabrikat: SKB Geländer VA-5

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

