Auflastgehaltenes Geländer, SKB Geländer VA-5 Green, für Flachdächer mit horizontaler Nutzlast: max. 0,5 kN/m gem. Eurocode DIN EN 1991-1-1/NA, als gerades Geländer für den öffentlichen Bereich.

Geländer/Seitenschutzsystem zur kollektiven und permanenten Sicherung von Personen gegen Absturz mit statischer Berechnung.

Leitfabrikat: SKB Geländer VA-5 Green mit statischer Berechnung

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Geländers für Flachdächer.

Ausführung:

- Gesamtlänge: '..........' m

Elementbreite:

- 1000 mm

- 1500 mm

- 2000 mm

Optisch Anpassbar:

- bspw. durch eingraviertes Logo

Material: Edelstahl

Oberflächen: '..........'

- Edelstahl Natur

Montage:

- Horizontale Nutzlast: max. 0,5 kN/m

Leitfabrikat: SKB Geländer VA-5 Green

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

