Primo 17 AG Z (CE-Kennzeichnung, DIN EN 795)

Zwischenanker Primo 17 AG Z, Edelstahl, Auflastgehalten, 1.030 x 510 x 195 mm, Neigung bis 5°, Befestigung mit Betonplatten. Baumusterprüfung (BMP). Anschlageinrichtung Typ B als Systemkomponente in einem Seilsystem, nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017, Auflastgehalten mit Betonplatten.  
Leitfabrikat: Primo 17 AG Z mit Baumusterprüfung. Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) Primo 17 AG Z bestehend aus:  
- Blechwanne 1.030 x 510 x 195 mm  
- Stab mit Gewindebohrung  
- optional Abdeckung  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Befestigung  
- Befestigung: durch Auflegen von Lasten (Betonplatten)  
- Montageuntergrund: Beton, Bitumen, Holz, Kunststoffdachbahnen, Blech  
- Maximal zulässige Dachneigung: 5°  
- Benötigte Betonplatten: 8-mal 500 x 500 x 50 oder 10-mal 500 x 500 x 40 mm  
  
Leitfabrikat: Primo 17 AG Z  
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

