Primo 1 ST (DIBt)

Anschlagpunkt Primo 1 ST, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt für Stahl min. S235, min. 3 mm, Einlochmontage, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt. Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem, für Montageuntergründe aus Stahl. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. Leitfabrikat: Primo 1 ST für Stahluntergründe mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z14.9-710).  
Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung

Primo 1 ST bestehend aus: Rohr: 22 x 4 mm  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Höhe / Dachaufbau: '……….' mm  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Maschinenschraube  
- Montageuntergrund: Stahl min. S235  
- Bauteildicke: min. 3 mm  
- Anzahl Befestiger: 1 Maschinenschraube  
- Befestiger: M16-A2-70  
  
Leitfabrikat: Primo 1 ST  
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

