Primo 3 SP-HO NL (DIN EN 795)

Anschlagpunkt Primo 3 SP-HO NL, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt für Spannbeton/Hohlkammerdecken min. C 45/55, Spiegeldicke min. 27,5 mm, 4 Befestiger, Baumusterprüfung (BMP). Anschlageinrichtung Typ A als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem, nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017, für Montageuntergründe aus Spannbeton/Hohlkammerdecken. Keine Öffnung der Dachhaut notwendig, Montage auf der Dämmung. Leitfabrikat: Primo 3 SP-HO NL für Spannbeton/Hohlkammerdecken mit Baumusterprüfung.  
Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 3 SP-HO NL bestehend aus:  
- Grundplatte: 300 x 300 x 5 mm  
- Rohr: 20 x 3 mm  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Höhe: '……….' mm  
- 300  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Hohlkammerdeckenanker  
- Montageuntergrund: Spannbeton/Hohlkammerdecken, min. C 45/55  
- Spiegeldicke: min. 27,5 mm  
- Anzahl Befestiger: 4 Hohlkammerdeckenanker  
- Befestiger: FHY M10 A4  
  
Leitfabrikat: Primo 3 SP-HO NL   
  
Angebotenes Fabrikat: '……….'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

