Primo 40 AD (Statische Berechnung)

Anschlagpunkt Primo 40 AD, Edelstahl, 2 Pers. Einzelanschlagpunkt für Beton/Betonbinder min. C 20/25, min. 140 mm, 2 Befestiger, statisch berechnet. Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 2 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem, für Montageuntergründe aus Beton.  
Leitfabrikat: Primo 40 AD für Beton mit statischer Berechnung. Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 40 AD bestehend aus:  
- Grundplatte 150 x 60 x 15 mm  
Material: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Bolzenanker  
- Montageuntergrund: Beton/Betonbinder min. C 20/25  
- Bauteildicke: min. 140 mm  
- Anzahl Befestiger: 2 Bolzenanker  
- Befestiger: FAZ II 12/20 R  
  
Leitfabrikat: Primo 40 AD   
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

