Primo 41 ST-W (statische Berechnung)

Winkel zur Befestigung von Anschlagpunkten Primo 41 ST - W, Edelstahl, für Stahl min. S235, min. 3 mm, 3 Befestiger, statisch berechnet. Winkel zur Befestigung von Anschlageinrichtungen. Befestigung an Wänden und Stützen (Stützenbreite min. 420 mm). Leitfabrikat: Primo 41 ST - W für Stahl mit statischer Berechnung.  
Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Winkels für Anschlageinrichtungen Primo 41 ST - W bestehend aus:  
- Befestigungswinkel  
Material: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Größe: '……….' mm  
- 100 x 100  
- 150 x 150  
  
Befestigung:   
- Befestigung mit Maschinenschrauben:  
- Montageuntergrund: Stahl min. S235  
- Bauteildicke: min. 3 mm  
- Anzahl Befestiger: 3 Maschinenschrauben  
- Befestiger: M12-A2-50  
  
Leitfabrikat: Primo 41 ST - W  
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

