Primo 44 SP (DIN EN 795)

Anschlagpunkt Primo 44 SP, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt für Sandwichpaneele/Thermoplatten, 12 Befestiger, Baumusterprüfung (BMP). Anschlageinrichtung Typ A als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem, nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017, für Montageuntergründe aus Sandwichpaneelen. Leitfabrikat: Primo 44 SP für Sandwichpaneele mit Baumusterprüfung. Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 44 SP bestehend aus:  
- Grundplatte: 265 x 363 x 5 mm  
- Rohr: 20 x 3 mm  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Höhe: '……….' mm  
- 200  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Spezialnieten  
- Montageuntergrund: Sandwichpaneele/Thermoplatte  
- Sickenbreite: 250 / 330 mm  
- Anzahl Befestiger: 12 Spezialnieten  
- Befestiger: Spezialnieten  
  
Leitfabrikat: Primo 44 SP   
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

