Anschlagschlaufe Primo 45, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt zur Befestigung auf Holzsparren/Steildächern, Nutzung in Querrichtung & Längsrichtung möglich, Baumusterprüfung (BMP).

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für max. 3 Personen, nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017, für die Montage auf Holzsparren.

Leitfabrikat: Primo 45 für Holzuntergründe mit Baumusterprüfung

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 45 bestehend aus:

- Anschlagschlaufe 5 mm Ø

Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)

Befestigung:

- Befestigung mittels 2 Edelstahlschrauben

- Montageuntergrund: Holzsparren

Leitfabrikat: Primo 45

Angebotenes Fabrikat: ..........

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

