Primo 4 TP (ETA\_DIBt)

Anschlagpunkt Primo 4 TP, Edelstahl, 2 Pers. Einzelanschlagpunkt für Trapezblech 35/207 - 165/250, min. 0,75 mm, 4 Befestiger, ETA und abZ des DIBt. Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 2 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem, für Montageuntergründe aus Trapezblech. Mit Europäischer Technischer Bewertung und allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt. Leitfabrikat: Primo 4 TP für Trapezblech mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA-23/0846) und allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt (Z14.9-710).  
Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 4 TP bestehend aus:  
- Grundplatte: 214 x 383 x 5 mm  
- Rohr: 20 x 3 mm  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Höhe / Dachaufbau: '……….' mm  
- 400 / bis 200  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Kippdübel  
- Montageuntergrund: Trapezblech 35/207 - 165/250  
- Stahltrapezausrichtung: Kaltdach/Negativlage  
- Trapezblechstärke: min. 0,75 mm  
- Anzahl Befestiger: 4 Kippdübel  
- Befestiger: Kippdübel  
  
Leitfabrikat: Primo 4 TP   
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

