Primo 4 TP 2 ES (DIN EN 795)