Anschlagpunkt und Seilzugangstechnik Primo 50 ST, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt, 1 Pers. Seilzugangstechnik für Stahluntergründe zum Aufklemmen mittels Konterplatte, min. S235, geprüft durch statische Berechnung nach abZ des DIBt.

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem. Seilzugangstechnik zum Abseilen von maximal 1 Person. Für Montageuntergründe aus Stahl. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Leitfabrikat: Primo 50 ST für Stahl mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z-14.9-710)

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 50 ST bestehend aus:

- Grundplatte

- Rohr

- Konterplatte

Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)

Höhe/Dachaufbau: ………. mm

- 500 / 80 - 120 mm

- 500 / 120 - 160 mm

- 500 / 160 - 200 mm

Befestigung:

- Befestigung mittels Klemmen mit Konterplatte

- Montageuntergrund: Stahl, min. S235

Leitfabrikat: Primo 50 ST

Angebotenes Fabrikat: ..........

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

