Anschlagpunkt und Seilzugangstechnik Primo 60 AD - 10, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt, 1 Pers. Seilzugangstechnik für Beton/Betonbinder min. C 20/25, geprüft durch statische Berechnung nach abG des DIBt.  
  
Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem. Seilzugangstechnik zum Abseilen von maximal 1 Person. Für Montageuntergründe aus Beton. Mit allgemeiner Bauartgenehmigung des DIBt.  
  
Leitfabrikat: Primo 60 AD - 10 für Beton mit allgemeiner Bauartgenehmigung (Z-14.9-710)  
  
Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 60 AD – 10 bestehend aus:  
- Grundplatte  
- Rohr  
  
Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Höhe: ………. mm  
- 200  
- 300   
- 400  
- 500   
- 600   
- 700   
- 800   
- 900   
- 1.000  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Bolzenankern oder mit Ankerstangen und Spezialmörtel  
- Montageuntergrund: Beton/Betonbinder, min. C 20/25  
- Bauteildicke: min. 100 mm  
- Anzahl Befestiger: 4/8 Bolzenanker  
- Befestiger: FAZ II 12/10 R  
  
Leitfabrikat: Primo 60 AD - 10  
  
Angebotenes Fabrikat: ..........  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

