Anschlagpunkt und Seilzugangstechnik Primo 60 AD - 14, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt, 1 Pers. Seilzugangstechnik für Beton/Betonbinder min. C 20/25, geprüft durch statische Berechnung nach abG des DIBt.

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem. Seilzugangstechnik zum Abseilen von maximal 1 Person. Für Montageuntergründe aus Beton. Mit allgemeiner Bauartgenehmigung des DIBt.

Leitfabrikat: Primo 60 AD - 14 für Beton mit allgemeiner Bauartgenehmigung (Z-14.9-710)

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 60 AD – 14 bestehend aus:

- Grundplatte

- Rohr

Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)

Höhe: ………. mm

- 200

- 300

- 400

- 500

- 600

- 700

- 800

- 900

- 1.000

Befestigung:

- Befestigung mit Bolzenankern oder mit Ankerstangen und Spezialmörtel

- Montageuntergrund: Beton/Betonbinder, min. C 20/25

- Bauteildicke: min. 140 mm

- Anzahl Befestiger: 4/8 Bolzenanker

- Befestiger: FAZ II 12/(10/20/30/50) R (je nach Höhenausführung)

Leitfabrikat: Primo 60 AD - 14

Angebotenes Fabrikat: ..........

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

