Anschlagpunkt und Seilzugangstechnik Primo 60 SP-HO, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt, 1 Pers. Seilzugangstechnik für Spannbeton-Hohldecken min. C 45/55, min. 27,5 mm Spiegeldicke, 12 Befestiger, geprüft durch statische Berechnung nach abG des DIBt.

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem. Seilzugangstechnik zum Abseilen von maximal 1 Person. Für Montageuntergründe aus Spannbeton-Hohldecken. Mit allgemeiner Bauartgenehmigung des DIBt.

Leitfabrikat: Primo 60 SP-HO für Spannbeton-Hohldecken mit allgemeiner Bauartgenehmigung (Z-14.9-710)

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 60 SP-HO bestehend aus:

- Grundplatte

- Rohr

Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)

Höhe: ………. mm

- 200

- 300

- 400

- 500

- 600

- 700

- 800

Befestigung:

- Befestigung mit Hohldeckenankern

- Montageuntergrund: Beton/Betonbinder, min. C 45/55

- Spiegeldicke: min. 27,5 mm

- Befestiger: FHY M10 A4

Leitfabrikat: Primo 60 SP-HO

Angebotenes Fabrikat: ..........

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

