Anschlagpunkt und Seilzugangstechnik Primo 60 ST, Edelstahl, 3 Pers. Einzelanschlagpunkt, 1 Pers. Seilzugangstechnik für Stahluntergründe, min. S235, min. 3 mm, geprüft durch statische Berechnung nach abZ des DIBt.

Anschlageinrichtung als Einzelanschlagpunkt für maximal 3 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem. Seilzugangstechnik zum Abseilen von maximal 1 Person. Für Montageuntergründe aus Stahl. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Leitfabrikat: Primo 60 ST für Stahl mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Z-14.9-710)

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo 60 ST bestehend aus:

- Grundplatte

- Rohr

- Konterplatte

Material: komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)

Höhe: ………. mm

- 200

- 300

- 400

- 500

- 600

- 700

- 800

- 900

- 1000

Befestigung:

- Befestigung mit Maschinenschrauben

- Montageuntergrund: Stahl min. S235

- Bauteildicke: min. 3 mm

Leitfabrikat: Primo 60 ST

Angebotenes Fabrikat: ..........

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

info@sicherheitskonzepte-breuer.com