Primo Klemme (DIN EN 795)

Anschlagpunkt Primo Klemme, Edelstahl, 4 Pers. Einzelanschlagpunkt für Steh- und Rundfalz, 2 Klemmen, Baumusterprüfung (BMP). Anschlageinrichtung Typ A als Einzelanschlagpunkt für maximal 4 Personen oder als Systemkomponente in einem Seilsystem, nach DIN EN 795:2012 und DIN CEN/TS 16415:2017, für Montageuntergründe aus Steh- und Rundfalz KALZIP, BEMO, o.ä. Leitfabrikat: Primo Klemme für Steh- und Rundfalz mit Baumusterprüfung. Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) einer Anschlageinrichtung Primo Klemme bestehend aus: '……….'  
- Klemme  
- Klemme für Seilsysteme Klasse C mit Langmutter  
  
Material: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)  
  
Befestigung:  
- Befestigung mit Befestigungsklemmen  
- Montageuntergrund: Steh- und Rundfalz (KALZIP, BEMO, o.ä.)  
- Falzbreiten: 320 bis 640 mm  
- Anzahl Befestiger: 2 Befestigungsklemmen  
- Befestiger: Steh- oder Rundfalzklemmen  
  
Leitfabrikat: Primo Klemme   
  
Angebotenes Fabrikat: '..........'  
  
Bezugsquelle:  
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Str. 40  
47638 Straelen  
Tel.: +49 2834 462 96 60  
Fax: +49 2834 462 96 69  
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

