Auflastgehaltenes Geländer, SKB Geländer AL-5, für Flachdächer mit horizontaler Nutzlast: max. 0,5 kN/m gem. Eurocode DIN EN 1991-1-1/NA, als gerades Geländer für den nicht-öffentlichen Bereich.

Geländer/Seitenschutzsystem zur kollektiven und permanenten Sicherung von Personen gegen Absturz mit statischer Berechnung.

Leitfabrikat: SKB Geländer AL-5 mit statischer Berechnung

Lieferung und Montage (nach Vorgabe des Herstellers) eines Geländers für Flachdächer.

Ausführung:

- Gesamtlänge: '..........' m

Material: Aluminium

Montage:

- Achsabstand der Geländerstützen: bis zu 1.300 mm

- Verfügbare Pfostenhöhen: 1100 / 1200 mm

Leitfabrikat: SKB Geländer AL-5

Angebotenes Fabrikat: '..........'

Bezugsquelle:

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Str. 40

47638 Straelen

Tel.: +49 2834 462 96 60

Fax: +49 2834 462 96 69

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

